**UTILISATION SÉCURITAIRE D’UN EXTINCTEUR**

|  |
| --- |
| Restez calme. |
| Utilisez l’extincteur le plus près de vous. |
| Utilisez l’extincteur lors d’un début d’incendie de moins de 1 mètre (3 pieds) de hauteur de flammes. |
| Utilisez-le en équipe de deux, de préférence. |
| Positionnez-vous entre le feu et la sortie. |
| Ne jamais tourner le dos au feu même s’il semble éteint. |
| Respectez les règles d’utilisation suivante :* Gardez une distance sécuritaire de 3 mètres (10 pieds) du feu.
* Brisez l’attache de plastique en tournant puis en retirant la goupille.

 * Prenez le boyau et dirigez le bec vers le bas des flammes.
* Appuyez à fond sur la poignée pour libérer le contenu de l’extincteur.
* Faites des mouvements de fauche à droite à la base des flammes en couvrant la largeur du feu.

 * Ne vous arrêtez que lorsque les flammes sont toutes éteintes ou que l’extincteur est vide (dure environ 15 à 20 secondes).
 |
| Que le feu soit éteint ou non, quittez la pièce en refermant la porte. |
| Poursuivre l’évacuation du bâtiment jusqu’à l’arrivée des pompiers. |